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Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.
Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.
	Inför undersökningen

	Indikation
	Lämplig projektion inför trådindikering/corebiopsi/kalk

	
	

	Undersökningskod
	66000	Mammografi klinisk
66059	Mammografiutredning selekterad

	
	

	Strålskydd
	Se kapitel 4.2 och 5.6 i 
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

	
	
	

	Arbetsplats
	Siemens Mammomat Revelation

	
	

	Kompressionsplatta
	18 x 24, 24 x 30
Softcomp 20 x 26, 12 x 24

	
	

	Förberedelser i PACS och SYNGO
	· Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.
· Starta och signera undersökningen i PACS.
· Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.
· Markera samma patient i SYNGO.
· Starta undersökningen.
· Välj Tilläggsbild enligt ordination (t ex R-LM, L-LM).








	Undersökning

	Bildtagning
	1. LM-projektion – aktuellt bröst 


	R-LM 
Höger bröst

	Röntgenröret vinklat 90° (horisontell strålriktning).
Detektorn medialt om aktuellt bröst och i höjd med bröstbenets övre kant.
Patienten lutar sig fram något mot detektorn.
Handen på handtaget.
Komprimera bröstet från lateralsidan.
	[image: R-LM]

	
	
	

	L-LM 
Vänster bröst
	Utförs som ovan.
	[image: L-LM]

	Kriterier LM

	· Bröstvårtan i profil
· Ej slokande bröst
· Väl komprimerat bröst
· Ingen veckbildning 
· Synlig pectoralismuskel


	
	Illustration LM-projektion 
	[image: Illustration LM-projektion]

	Efter undersökningen

	Vid avslutad undersökning
	· Stäng undersökningen i SYNGO.
· Öppna matrisfönstret i PACS.
· Presentera bilderna enligt visningsprotokoll.
· Stoppa undersökningen i PACS.
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